**Bec tube orientable**

Bec par-dessus

H.230 L.200

Référence: **963200245F**

Descriptif CCTP

Bec tube orientable par-dessus Ø22 en laiton chromé.

Bec avec brise-jet à 3 l/min à débit réglable.

Bec H.230 L.200 avec écrou 3/4".

Pour mitigeurs d'évier.