**Bec plat orientable**

Bec par-dessous

H.45 L.200

Référence: **943200**

Descriptif CCTP

Bec plat orientable par-dessous Ø22 en laiton chromé.

Bec H.45 L.200 avec brise-jet monté et écrou 3/4".

Intérieur lisse afin de limiter les niches bactériennes.

Pour mitigeurs d'évier muraux des gammes 2436 et 2445.