**Kit de serrage**

Pour mitigeurs de lavabo thermostatiques séquentiels

Avec tiges filetées L.75 mm

Référence: **96SEF**

Descriptif CCTP

Kit de serrage pour mitigeurs de lavabo thermostatiques séquentiels.

Kit de serrage pour gammes H9600 et H9605.

Kit avec 2 tiges filetées L.75 mm.