**Cartouche temporisée**

Mécanisme pour TEMPOFLUX WC

Temporisation ~7 s

Référence: **743763**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOFLUX WC

Pour robinet de chasse WC encastré ou TC 3/4".

Temporisation ~7 s.