**Cartouche temporisée**

Pour TEMPOSTOP 2 et TEMPOMIX 2 lavabo

Temporisation ~7 s

Référence: **743907**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour TEMPOSTOP 2 et TEMPOMIX 2 lavabo.

Temporisation ~7 s.

Pour mitigeurs 700 et robinet 702.