**Renfort pour auge chirurgicale**

Inox 304

Référence: **100409**

Descriptif CCTP

Renfort pour auge chirurgicale.

Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1 mm.

Permet de rigidifier le dosseret des auges. S'installe au niveau des trous de robinetterie.

À coller au dos de l'auge chirurgicale avec de l'adhésif double face fourni.

Poids : 1 kg.

Garantie 30 ans.